**ANEXO X**

**RIDER TÉCNICO DO CCBJ**

**Orientações das Necessidades Técnicas:**

* A equipe técnica do CCBJ auxilia na montagem dos espetáculos e shows;
* A equipe do CCBJ NÃO SE RESPONSABILIZA por operar a luz dos espetáculos e operar o som nos shows conforme as normas do SATED CE, dessa forma se faz necessário que o grupo traga o (a) profissional para operar a iluminação do espetáculo e o(a) profissional para operar o som para do show.

**Espaços Disponíveis:**

* **PRAÇA CENTRAL** [**https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/praca-central/**](https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/praca-central/)
* **TEATRO MARCUS MIRANDA** [**https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/teatro-marcus-miranda/**](https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/teatro-marcus-miranda/)
* **BIBLIOTECA CRISTINA POETA** [**https://ccbj.org.br/acao-cultural/nossa-biblioteca/**](https://ccbj.org.br/acao-cultural/nossa-biblioteca/)
* **CINECLUBE CCBJ** [**https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/cineclube/**](https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/cineclube/)
* **GALERIA CCBJ** [**https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/multigaleria/**](https://ccbj.org.br/acao-cultural-programas/espacos-fisicos/multigaleria/)[**http://vidbrio.centroculturalbomjardim.org.br/montagem.html**](http://vidbrio.centroculturalbomjardim.org.br/montagem.html)

| **RIDER DO PALCO PRAÇA CENTRAL** | |
| --- | --- |
| **01** | PALCO (60CM DE ALTURA, 05 METROS DE BOCA/FRENTE E 04 METROS DE PROFUNDIDADE) |
| **01** | MESA DE SOM BEHRINGER X32 DE - 32 CANAIS |
| **02** | CAIXAS ATIVAS - P.A. FBT X LITE 12A |
| **02** | CAIXAS ATIVAS - MONITOR FBT X LITE 12A |
| **02** | CAIXAS DE SUB SOUND BOX SW18 ACTIVE |
| **02** | CAIXAS DE RETORNO PASSIVAS LEACS (PARA BATERIA) |
| **01** | CAIXA DE GUITARRA METEORO VULCANO G.200 F2.12 |
| **01** | AMPLIFICADOR CUBO BAIXO HARTKE 1200 15 |
| **01** | KIT DE MICROFONE SHURE PARA BATERIA COMPLETO |
| **02** | MICROFONES SEM FIO SHURE SM58 PG4 |
| **02** | DIRECT BOX ULTRA-DI DI100 |
| **02** | DIRECT BOX WIRECONEX WDI600 |
| **10** | PEDESTAIS RMV GIRAFA PARA MICROFONE |
| **04** | TRIPÉS PARA CAIXA DE SOM |
| **05** | MICROFONES SHURE SM58 COM FIO |
| **05** | MICROFONES SM57 SHURE COM FIO |
| **01** | CORPO DE BATERIA PEAL - REDUZIDA (BUMBO, TONs E SURDO) |
| **01** | AMPLIFICADOR CICLOTROM 4000W DBK4000 |
| **01** | EQUALIZADOR BEHRINGER ULTRAGRAPH PRO FBK 31BAND |
| **01** | MULTCABO 10M 20 VIAS |
| **20** | CABOS XLR PARA MICROFONE (10M) |
| **05** | CABOS P10/P10 PARA INSTRUMENTOS |
| **06** | EXTENSÕES DE 20M |
| **06** | PAR LED RGB COM TRIPÉ |

| **TEATRO MARCUS MIRANDA** | |
| --- | --- |
| **ESTRUTURA DO TEATRO** | |
| - | HALL DE ENTRADA COM 20m², 3 BANHEIROS, SENDO 1 ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE |
| - | 60 LUGARES NA PLATEIA (POLTRONA FIXAS EM ARQUIBANCADA) |
| - | CLIMATIZAÇÃO NA ÁREA DE PLATEIA E PALCO |
| 02 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS NAS LATERAIS DO PALCO |
| - | EXTINTORES DE INCÊNDIO DISTRIBUÍDOS EM TODO O PRÉDIO DO TEATRO DEVIDAMENTE SINALIZADOS |
| 02 | 2 CAMARINS CLIMATIZADOS COM BANHEIRO (CAPACIDADE 8 PESSOAS) |
| **PALCO:** | |
| - | PALCO MULTIUSO ITALIANO/ARENA: 07m x 06m |
| - | MEDIDA DO PISO AO URDIMENTO: 15m |
| **ACESSÓRIOS** | |
| 05 | PEÇAS DE LINÓLEO PRETO: 08m x 06m |
| 01 | CICLORAMA: 08m x 06m |
| 01 | ROTUNDA: 08m x 06m |
| 04 | PERNAS: 02 x 06m |
| 10 | VARAS DE CENÁRIO |
| 01 | PROJETOR EPSON POWER LITE X29 (3.000 LUMENS) |
| **RIDER DE ILUMINAÇÃO:** | |
| 01 | MESA DE LUZ AH LIGHTS 1606-1 DMX (48 CANAIS) |
| 04 | DIMMER TELEM |
| 04 | VARAS DE ILUMINAÇÃO (12 CANAIS CADA) |
| 01 | FRESNEL TELEM 1000W |
| 01 | PLANO CONVEXO TELEM 1000W |
| 11 | REFLETOR PARNEL ETC SOURCE FOUR |
| 04 | ELIPSOIDAL 50º |
| 04 | ELIPSOIDAL 36º |
| 02 | ELIPSOIDAL 26º |
| 10 | ELIPSOIDAL 1000W TELEM |
| 06 | PAR 64 (F5) |
| 08 | PÉS DE GALINHA |
| 01 | MÁQUINA DE FUMAÇA DMX - 1000w |
| **RIDER DE SONORIZAÇÃO** | |
| 01 | MESA DE SOM ALLEN & HEATH ZED 22fx DE - 22 CANAIS |
| 01 | UM MESA DE SOM YAMAHA MG.16 |
| 02 | CAIXAS ATIVAS - P.A. FBT X LITE 12A) |
| 02 | MONITORES PASSIVOS O’NEAL OPB 1850 |
| 05 | MICROFONES SHURE SM58 COM FIO |
| 05 | MICROFONES SHURE SM57 COM FIO |
| 02 | MICROFONES SHURE SM58 SEM FIO PGX4 |
| 01 | MICROFONES KARSECT KRU-302 UHF SEM FIO (SEMI PROFISSIONAL, SIMILAR SM58) |
| 05 | PEDESTAIS RMV GIRAFA PARA MICROFONE |
| 01 | CAIXA PARA GUITARRA FENDER CHAMPION 40 |
| 01 | MULTICABO PROJETA - 30M, 28 VIAS |
| 02 | DIRECT BOX ULTRA-DI DI400P |
| 15 | CABOS XLR PARA MICROFONES (10M) |
| 05 | CABOS P10/P10 PARA INSTRUMENTOS (5M) |
| 04 | EXTENSÕES DE 5M |
| 02 | TRIPÉS DE CAIXA DE SOM |

| **CINE CLUBE CCBJ** | |
| --- | --- |
| 01 | PROJETOR BENG MS531 3200 LUMENS |
| 01 | TELA DE PROJEÇÃO DE 2X1,5 M |
| 01 | MESA DE SOM ONEL OMX400 4 CANAIS |
| 01 | NOTEBOOK LENOVO DESKTOP - 6NEFFLS - 4 DE RAM - I3-600U CPU @ 2.00GHz |
| 01 | CAIXA DE SOM STANER |
| 37 | POLTRONAS/LUGARES |

| **BIBLIOTECA CRISTINA POETA** | |
| --- | --- |
| 01 | PROJETOR (verificar com a equipe de Ação Cultural para conferir a disponibilidade) |
| 01 | TELA DE PROJEÇÃO DE 2X1,5 M |
| 01 | CAIXA DE SOM |
| 02 | MICROFONES |

| **GALERIA CCBJ** | | |
| --- | --- | --- |
| CADA QUADRADO REPRESENTA 1M QUADRADO - FIGURA I | | |
| 10 | LÂMPADAS PAR 38 LED SMD DE 15W (3000K LUZ MORNA) | |
| 05 | TRILHOS DE ILUMINAÇÃO | |

**FIGURA I MULTIGALERIA**

